Утверждено:
Постановлением
Профсоюзного комитета
от [число, месяц, год]
Протокол N [вписать нужное]	Утверждаю
Главный инженер
завода [вписать нужное]
[число, месяц, год]

Пересмотрено
Начальник ООТиТБ
Подпись [вписать нужное]
Дата [число, месяц, год]	

Инструкция
по охране труда при работе на сверлильных станках

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе на станках допускаются обученные и аттестованные лица, изучившие их конструкцию, приемы работы, правила техники безопасности.
1.2. Запрещается выполнять на станках операции, не предусмотренные их конструктивным назначением и техническими характеристиками.
1.3. При работе на станке надо быть сосредоточенным на выполняемой работе, не отвлекаться посторонними делами и разговорами.
1.4. Необходимо содержать в чистоте рабочее место у станка в течение рабочего дня, не допуская его загромождения.
1.5. Не разрешается хранить рабочую одежду на рабочем месте, раздеваться или одеваться у станка.
1.6. Необходимо следить, чтобы электрооборудование станка было заземлено.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Привести в порядок свою спецодежду, застегнуть или подвязать обшлага рукавов, надеть головной убор (женщины должны убрать под него волосы) без свисающих концов.
2.2. Принять станок от сменщика: проверить, хорошо ли убран станок и рабочее место, ознакомиться с имевшими место в предыдущей смене неполадками в работе станка и с принятыми мерами по их устранению.
2.3. О неисправности станка немедленно заявить мастеру, до устранения неисправности к работе не приступать!
2.4. Проверить наличие и исправность заземляющих устройств станка.
2.5. Перед каждым включением станка убедиться, что пуск станка никому не угрожает опасностью.
2.6. Проверить работу станка на холостом ходу, обратив внимание на:
2.6.1. Исправность органов управления и включения станка;
2.6.2. Исправность системы смазки и охлаждения;
2.6.3. Исправность фиксации рычагов включения и переключения;
2.6.4. Отсутствие заеданий и излишней слабины в движущихся частях станка.
2.7. Проверить наличие и исправность:
2.7.1. Устройств для крепления инструмента (отсутствие трещин, подломов);
2.7.2. Режущего, измерительного, крепежного инструмента и приспособлений и разложить в удобном для пользования порядке.
Работать только исправным инструментом и приспособлениями и применять их строго по назначению.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Во время работы не наклоняться близко к шпинделю и режущему инструменту.
3.2. При сверлении хрупких металлов, если нет на станке защитных устройств от стружки, надеть защитные очки или предохранительный щиток из прозрачного материала.
3.3. Установить обрабатываемый предмет правильно и надежно, чтобы была исключена возможность его вылета или каких-либо других нарушений технологического процесса во время работы станка.
3.4. Не применять при работе патронов и приспособлений с выступающими стопорными винтами и болтами. Если есть выступающие части, необходимо их оградить.
3.5. Обрабатываемые детали, тиски и приспособления прочно и надежно закрепить на столе или фундаментной плите.
3.6. Тиски должны быть исправными и насечка губок несработанной.
3.7. При установке режущих инструментов внимательно следить за надежностью и прочностью их крепления и правильностью центровки.
3.8. При замене инструмента на многошпиндельных головках, где замена сопряжена с нахождением рук рабочего в зоне расположения головок, применять специальные подставки, предупреждающие падение головки при обрыве груза.
3.9. Не пользоваться инструментом с изношенными и конусными хвостовиками. При установке шпинделя сверла или развертки с конусным хвостовиком остерегаться пореза рук о режущую кромку инструмента.
3.10. В случае заедания инструмента, поломки хвостовика сверла, метчика или другого инструмента выключить станок.
3.11. Удерживать просверливаемую деталь руками запрещается. Мелкие детали, если отсутствуют подходящие крепежные приспособления, можно удерживать ручными тисками, клещами или плоскогубцами с параллельными губками только с разрешения мастера.
3.12. Запрещается сверление тонких пластинок из полос и других подобных деталей без крепления в специальных приспособлениях.
3.13. Если изделие поворачивается на столе вместе со сверлом, не пытаться придерживать его рукой, следует остановить станок, сделать нужное исправление или взять соответствующее приспособление. При ослаблении крепления патрона сверла и детали немедленно остановить станок. Крепить деталь, приспособление или инструмент на ходу станка запрещается.
3.14. При сверлении глубоких отверстий периодически выводить сверло из отверстия для удаления стружки.
3.15. Удалять стружку с просверливаемой детали и стола только тогда, когда инструмент остановлен.
3.16. При сверлении отверстий в вязких металлах применять спиральные сверла со стружкодробящими канавками.
3.17. При смене патрона или сверла пользоваться деревянной выколоткой.
3.18. Не участвующие в работе шпиндели на многошпиндельных станках должны быть остановлены или ограждены.
3.19. Не прикасаться к шпинделю и патрону со сверлом до полной остановки станка.
3.20. Режущий инструмент подводить к обрабатываемой детали плавно, постепенно, без удара.
3.21. Не разгонять сверлильную головку на траверсе (хоботе) радиально-сверлильного станка. При работе прочно закрепить траверсу в нужном положении.
Запрещается работа на радиально-сверлильном станке без надежного крепления основания станка.
3.22. При ручной подаче сверла и сверлении напроход или мелкими сверлами не нажимать сильно на рычаг. При автоматической подаче не допускать подач, превышающих указанные в технологическом процессе.
3.23. Перед остановкой станка обязательно отвести инструмент от обработанной детали.
3.24. Работать на станке в рукавицах запрещается.
Установка и снятие крупногабаритных деталей допускается в рукавицах и с помощью грузоподъемных средств после остановки станка.

4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Выключить станок и электродвигатель.
4.2. Привести в порядок рабочее место: убрать со станка стружку, инструмент, приспособления, очистить станок от грязи, вытереть и смазать трущиеся части станка, аккуратно сложить готовые детали и заготовки. Убирать стружку со станка с помощью сжатого воздуха запрещается.
4.3. Убрать инструмент в отведенные для этой цели места. Соблюдать чистоту и порядок в шкафчике для инструмента.
4.4. При сдаче смены сообщить сменщику или мастеру о замеченных дефектах станка, вентиляции и о принятых мерах по их устранению.
4.5. О всякой замеченной опасности немедленно заявить администрации.
4.6. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

Разработал:
Инженер-технолог ОГТ [вписать нужное] [вписать нужное]

Согласовано:
Главный технолог [вписать нужное] [вписать нужное]
Начальник ООТиТБ [вписать нужное] [вписать нужное]